Кабель для сопряжения дисплея WF57BTIBCDC# и Evalution board Altera DS1 GPIO1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON 2 | NAMES | D1 УК | | XP2 УК | GPIO1 | NAMES |
| **1** | GND | - | DGND | XP2.**С1** | 30 | GND |
| **2** | VCC | - | +3,3 В | XP2.**С2** | 29 | VCC33 |
| **3** | NC | - |  | - | - | - |
| **4** | RS | D1.**99** | GPIO57 | XP2.**C3** | 28 | IO\_A25 |
| **5** | WR | D1.**100** | GPIO58 | XP2.**C4** | 27 | IO\_A24 |
| **6** | RD | D1.**110** | GPIO59 | XP2.**C5** | 26 | IO\_A23 |
| **7** | DB0 | D1.**88** | GPIO48 | XP2.**C20** | 25 | IO\_A22 |
| **8** | DB1 | D1.**89** | GPIO49 | XP2.**C21** | 24 | IO\_A21 |
| **9** | DB2 | D1.**90** | GPIO50 | XP2.**C22** | 23 | IO\_A20 |
| **10** | DB3 | D1.**91** | GPIO51 | XP2.**C23** | 22 | IO\_A19 |
| **11** | DB4 | D1.**94** | GPIO52 | XP2.**C24** | 21 | IO\_A18 |
| **12** | DB5 | D1.**95** | GPIO53 | XP2.**C25** | 20 | IO\_A17 |
| **13** | DB6 | D1.**97** | GPIO55 | XP2.**C26** | 19 | IO\_A16 |
| **14** | DB7 | D1.**98** | GPIO56 | XP2.**C27** | 18 | IO\_A15 |
| **15** | CS | D1.**111** | GPIO60 | XP2.**C8** | 17 | IO\_A14 |
| **16** | RST | D1.**112** | GPIO61 | XP2.**C9** | 16 | IO\_A13 |
| **17** | NC | - | - | **-** | - | - |
| **18** | RL | D1.**1** | GPIO30 | XP2.**C18** | 15 | IO\_A12 |
| **19** | UD | D1.**145** | GPIO36 | XP2.**C19** | 14 | IO\_A11 |
| **20** | NC | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |