|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU pin# | CPU pin NAME | XP2 pin |  |
| 12 | GPIOA5 | A25 |  |
| 16 | GPIOA7 | A24 |  |
| 26 | GPIOA15 | C31 |  |
| 27 | GPIOA16 | A20 |  |
| 28 | GPIOA17 | A21 |  |
| 62 | GPIOA18 | A22 |  |
| 63 | GPIOA19 | A23 |  |
| 65 | GPIOA21 | A27 |  |
| 66 | GPIOA22 | A28 |  |
| 141 | GPIOA28 | A18 |  |
| 2 | GPIOA29 | A19 |  |
| 74 | GPIOB32 | A29 |  |
| 142 | GPIOB34 | C29 |  |
| 148 | GPIOB35 | C30 |  |
| D1.**99** | GPIO57 | XP2.**C3** |  |
| D1.**100** | GPIO58 | XP2.**C4** |  |
| D1.**110** | GPIO59 | XP2.**C5** |  |
| D1.**88** | GPIO48 | XP2.**C20** |  |
| D1.**89** | GPIO49 | XP2.**C21** |  |
| D1.**90** | GPIO50 | XP2.**C22** |  |
| D1.**91** | GPIO51 | XP2.**C23** |  |
| D1.**94** | GPIO52 | XP2.**C24** |  |
| D1.**95** | GPIO53 | XP2.**C25** |  |
| D1.**96** | GPIO54 | XP2.**C26** |  |
| D1.**97** | GPIO55 | XP2.**C27** |  |
| D1.**111** | GPIO60 | XP2.**C8** |  |
| D1.**112** | GPIO61 | XP2.**C9** |  |
| D1.**1** | GPIO30 | XP2.**C18** |  |
| D1.**145** | GPIO36 | XP2.**C19** |  |
|  |  |  |  |

Поправленная !