Кабель для сопряжения дисплея WF57BTIBCDC# и Evalution board Altera DS1 GPIO1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON 2 | NAMES | GPIO1 | IO\_ | GPIO\_ | FPGA | GPIO1 bit |
| 1 | GND | 30 | GND |  |  |  |
| 2 | VCC | 29 | VCC33 |  |  |  |
| 3 | NC | - | - |  |  |  |
| 4 | RS | 28 | IO\_B25 | GPIO\_B61 | G18 | 25 |
| 5 | WR | 27 | IO\_B24 | GPIO\_B60 | G20 | 24 |
| 6 | RD | 26 | IO\_B23 | GPIO\_B59 | E18 | 23 |
| 7 | DB0 | 25 | IO\_B22 | GPIO\_B58 | E19 | 22 |
| 8 | DB1 | 24 | IO\_B21 | GPIO\_B57 | F20 | 21 |
| 9 | DB2 | 23 | IO\_B20 | GPIO\_B56 | E20 | 20 |
| 10 | DB3 | 22 | IO\_B19 | GPIO\_B55 | D20 | 19 |
| 11 | DB4 | 21 | IO\_B18 | GPIO\_B54 | D19 | 18 |
| 12 | DB5 | 20 | IO\_B17 | GPIO\_B53 | C20 | 17 |
| 13 | DB6 | 19 | IO\_B16 | GPIO\_B52 | C19 | 16 |
| 14 | DB7 | 18 | IO\_B15 | GPIO\_B51 | C18 | 15 |
| 15 | CS | 17 | IO\_B14 | GPIO\_B50 | C17 | 14 |
| 16 | RST | 16 | IO\_B13 | GPIO\_B49 | D16 | 13 |
| 17 | NC | - | - |  |  |  |
| 18 | RL | 15 | IO\_B12 | GPIO\_B48 | D15 | 12 |
| 19 | UD | 14 | IO\_B11 | GPIO\_B47 | D14 | 11 |
| 20 | NC | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |