|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU pin# | CPU pin NAME | Function | XP2 pin | Con3 PIN# |
| D1.**12** | GPIOA5 | BL\_E | XP2.**A25** | CON3.**3** |
| D1.**16** | GPIOA7 |  | XP2.**A24** |  |
| D1.**26** | GPIOA15 |  | XP2.**C31** |  |
| D1.**27** | GPIOA16 |  | XP2.**A20** |  |
| D1.**28** | GPIOA17 | RST | XP2.**A21** | CON3.**26** |
| D1.**62** | GPIOA18 | DISP | XP2.**A22** | CON3.**32** |
| D1.**63** | GPIOA19 |  | XP2.**A23** |  |
| D1.**65** | GPIOA21 |  | XP2.**A27** |  |
| D1.**66** | GPIOA22 | WR | XP2.**A28** | CON3.**5** |
| D1.**141** | GPIOA28 | RD | XP2.**A18** | CON3.**6** |
| D1.**2** | GPIOA29 |  | XP2.**A19** |  |
| D1.**74** | GPIOB32 | D0 | XP2.**A29** | CON3.**7** |
| D1.**142** | GPIOB34 | D1 | XP2.**C29** | CON3.**8** |
| D1.**148** | GPIOB35 | D2 | XP2.**C30** | CON3.**9** |
| D1.**99** | GPIOB57 | D12 | XP2.**C3** | CON3.**19** |
| D1.**100** | GPIOB58 | D13 | XP2.**C4** | CON3.**20** |
| D1.**110** | GPIOB59 | D14 | XP2.**C5** | CON3.**21** |
| D1.**88** | GPIOB48 | D4 | XP2.**C20** | CON3.**11** |
| D1.**89** | GPIOB49 | D5 | XP2.**C21** | CON3.**12** |
| D1.**90** | GPIOB50 | D6 | XP2.**C22** | CON3.**13** |
| D1.**91** | GPIOB51 | D7 | XP2.**C23** | CON3.**14** |
| D1.**94** | GPIOB52 | D8 | XP2.**C24** | CON3.**15** |
| D1.**95** | GPIOB53 | D9 | XP2.**C25** | CON3.**16** |
| D1.**96** | GPIOB54 | D10 | XP2.**C26** | CON3.**17** |
| D1.**97** | GPIOB55 | D11 | XP2.**C27** | CON3.**18** |
| D1.**111** | GPIOB60 | D15 | XP2.**C8** | CON3.**22** |
| D1.**112** | GPIOB61 |  | XP2.**C9** |  |
| D1.**1** | GPIOA30 | RS | XP2.**C18** | CON3.**4** |
| D1.**145** | GPIOB36 | D3 | XP2.**C19** | CON3.**10** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | +3.3V | XP2.**C2** | CON3.**2** |
|  |  | GND | XP2.**C1** | CON3.**1** |

Поправленная !